**附件**

**改性聚苯颗粒混凝土保温补充子目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清理基层，调制改性聚苯颗粒砼，涂刷、抹平，养护。 | | | | | | 计量单位：100m2 | |
| 编号 | | | | BA-1 | BA-2 | | BA-3 |
| 项目 | | | | 改性聚苯颗粒混凝土保温 | | | |
| 墙体保温 | 楼地面保温 | | 每增减10mm |
| 厚度30mm | | |
| 基价（元） | | | | 4481.09 | 3548.55 | | 1113.25 |
| 其中 | 人工费 | | | 2500.00 | 1558.71 | | 450.00 |
| 材料费 | | | 1910.20 | 1918.96 | | 639.62 |
| 机械费 | | | 70.88 | 70.88 | | 23.63 |
| 名称 | | 单位 | 单价 | 数量 | | | |
| 材料 | 改性聚苯颗轻质混凝土（预拌LC5.0） | m3 | 611.00 | 3.060 | 3.060 | | 1.020 |
| 水 | t | 4.39 | 0.700 | 0.600 | | 0.233 |
| 其他材料费 | 元 | 1.00 | 37.471 | 46.662 | | 15.380 |
| 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) | 台班 | 236.27 | 0.300 | 0.300 | | 0.100 |
| 注：墙、地面界面剂及抗裂砂浆另执行相应子目计算。 | | | | | | | |